|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Footprint** | | **Comment** | | | **LibRef** | | **Designator** | | | | | **Quantity** | |
| 2P\_1.25mm（贴片） | | AD\_Port | | | AD\_Port | | ADC | | | | | 1 | |
| 4P\_1.25mm（贴片） | | COMPASS | | | COMPASS | | COMPASS | | | | | 1 | |
| 6P\_PH1.25mm（贴片） | | GPS | | | GPS | | GPS | | | | | 1 | |
| SOT23 | | ZXM61P02F | | | ZXM61P02F | | Q1 | | | | | 1 | |
| Resistances | | 100R\*4 | | | Res Pack4 | | R26, R27 | | | | | 2 | |
| Resistances | | 47K\*4 | | | Res Pack4 | | R28 | | | | | 1 | |
| MHDR1X2 | | MHDR1X2 | | | MHDR1X2 | | ERASE, TST | | | | | 2 | |
| SOT23\_N | | S8550D | | | Q1 | | | | 1 |
| S5 | | MIC5207LE33 | | | MIC5207 | | U8 | | | | | 1 | |
|  | |  | | |  | | | |  |
| 0603 | | 2.2u | | | C22 | | | | 1 |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 0603 | | 470p | | | Cap 0603 | | C36 | | | | | 1 | |
| 0603 | | | 18p | | | C28, C29 | | | | | | | 2 |
| 0603 | | | 22n | | | C38, C39, C48 | | | | | | | 3 |
| 0603 | | | 33n | | | C40 | | | | | | | 1 |
| 0603 | | | 1.8n | | | C46 | | | | | | | 1 |
| 0603 | | | 22p | | | C47 | | | | | | | 1 |
| 0603 | | 330K | | | Res 0603 | | R29, R30 | | | | | 2 | |
| 0603 | | 27K | | | Res 0603 | | R34 | | | | | 1 | |
| 0603 | 100K | | | R21 | | | | 1 | | |
| 0603 | 90K | | | R23, R27 | | | | 2 | | |
| 0603 | 220K | | | R25, R26 | | | | 2 | | |
| 0603 | 330K | | | R42, R43 | | | | 2 | | |
| 0805 | | 10u | | | C27, C28, C29, C30, C36, C40, C41 | | | | 7 |
|  |  | | |  | | | |  | | |
| 1206 | 27K | | | R24 | | | | 1 | | |
| 1206 | 47K | | | R25 | | | | 1 | | |
| 1206 | 40u | | | C60 | | | | 1 | | |
| 7343 | 100u | | | C70, C73 | | | | 2 | | |